<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
-odac -B441 -b441
</CsOptions>
<CsInstruments>


sr=44100
kr=4410
ksmps=10
nchnls=2

	instr 1 ;table playback
ar lposcil3 1, 20, 0, 1024, 1
outs ar,ar
	endin    

	instr 2
vaddv 1, 5, 512
turnoff
	endin



</CsInstruments>
<CsScore>
f1  0 1024  -10 10000

f5  0 1024   -21  3 2000

i1 0 4
s
i2 0 1



i1 1 4

</CsScore>
</CsoundSynthesizer>
