/* svfilter.sco */
f1 0 8192 9 1 1 .25
  
i1  0 5 100 1000 1 0 0  5  ; lowpass sweep
i1  5 5 200 1000 1 0 0 30  ; lowpass sweep, octave higher, higher q
i1 10 5 100 1000 0 1 0  5  ; highpass sweep
i1 15 5 200 1000 0 1 0 30  ; highpass sweep, octave higher, higher q
i1 20 5 100 1000 0 0 1  5  ; bandpass sweep
i1 25 5 200 1000 0 0 1 30  ; bandpass sweep, octave higher, higher q
i1 30 5 200 2000 .4 .6  0  ; notch sweep - notch formed by combining highpass and lowpass outputs
e
/* svfilter.sco */
